**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі**

**1. Найменування замовника\*.** Відділ освіти, сім’ї, молоді та спортуБорщівської міської ради

**2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника\*.** 41341054

**3. Місцезнаходження замовника\*.** 48702, Україна, Тернопільська обл., Борщів ,вул. Грушевського, 5 **4. Конкретна назва предмета закупівлі**. Деревина (дошка, дошка для підлоги, бруси)

**5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).** ДК 021:2015:03410000-7 Деревина (дошка, дошка для підлоги, бруси)

**Індикатор закупівлі -** UA-2024-07-08-003986-a

**6.Вид процедури** – відкриті торги з урахуванням Особливостей

**7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг** : дошка 4 м.куб., дошка обрізна 89,1 м.кв., брус 121 м.п..

**8. Розмір бюджетного призначення** 105 025,00 гривень

**9. Очікувана вартість предмета закупівлі** 105 025,00 гривень

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.

**10. Технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі товару за кодом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру, кількість** | **Технічні та якісні характеристики** |
| **1.** | Брус обрізний 120х120х6000-84м/п 120х120х5000-25м/п 120х120х4000-12м/п | 121 м.п. | Брус хвойних порід (ялина) обрізний 2 сорту, ширина 120 мм, товщина 120 мм, довжина 4м,5м.,6 м.  Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го та 3-го сорту.  Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Рівні спили, без ушкодження шкідниками, не кручена, правильної геометричної форми. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід(ялина) |
| **2.** | Дошка для підлоги  135х35х6000-89,1 кв.м | 89,1кв.м | Дошка хвойних порід (ялина) обрізна з фаскою 2 сорту, ширина 135 мм, товщина 35 мм, довжина,6м.  Вологість не більше 28%, що відповідає вимогам 2-го та 3-го сорту.  Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Рівні спили, без ушкодження шкідниками, не кручена, правильної геометричної форми. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід. |
| **3.** | Дошка  35\*6000 – 4 м.куб. | 4 м.куб. | Дошка хвойних порід (ялина) обрізна, товщина 35 мм, довжина 6м.  Вологість не більше 28%, що відповідає вимогам 2-го та 3-го сорту.  Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Рівні спили, без ушкодження шкідниками, не кручена, правильної геометричної форми. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід. |

**11. Місце поставки товару:**

Поставка Товару повинна бути здійснена до 25 липня 2024року за адресами:

**Борщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1** за адресою: 48702, Тернопільська область, м.Борщів вул.Шевченка, 10

**Вовковецька гімназія Борщівської міської ради** за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, с.Вовківці, вул. Шкільна, 1

**Філія Стрілковецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Висічанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-дошкільний навчальний заклад»** за адресою: 48764 Тернопільської області, Чортківський району, с.Висічка

**Пилатківська початкова школа Борщівської міської ради** за адресою: 48713, Тернопільська область, Чортківський район, с. Пилатківці, Залужна 6